**领控触摸屏下载程序流程：**

务必每个控件填写对应的寄存器或者位，然后产品运行数据并保存，然后下载

\*需要上传程序请勾选 应用规划数据 不勾选则不能上传程序

**驱动安装：**

右键桌面快捷键图标-点击属性-复制下起始位置-打开设备管理器-双击未知设备（一般为黄色感叹号）-提示更新安装驱动-浏览搜索本计算机文件夹-粘贴复制的起始位置-删除掉引号（如果后缀为exe，删除到倒数第一个/）-点击下一步-根据提示安装驱动

**领控触摸屏系统界面：**

如何开机消除：开机人机界面系统界面，左上角一般设定里面可以设定开机执行程序界面选是

消除之后如何调用：长按住屏幕左上角开机，滴声后放开，点击运行，即可调用

**格式化：**

在断电的情况下，长按照屏幕左上角再上电，进入系统格式化C盘 密码默认 9个0

**接口定义：**

LK-ST接口定义：

COM1：RS232 2-RXD 3-TXD 5-GND COM2：RS422 1-TXD+ 4-RXD+ 5-GND 6-TXD- 9-RXD-

COM3：RS485 8-A 7-B 5-GND

LK700-20WT/QT接口定义

COM1：RS232 2-RXD 3-TXD 5-GND

COM2：RS485 1-A 6-B 5-GND